|  |  |
| --- | --- |
| CARTE DE PRODUIT  **L’eclairage magnetique  de tablette CPSlim10** | C:\Users\Marta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\CP_logo_CP_sygnet_nazwa_pion.jpg |
| CPSlim10-zgaszona | |
| **Longueur maximale [mm]** 2100 mm  **Couleur** Gris anodisé  1. Embout Alec orfice pour cable  **Accessories** 2. Embout Sans orifice  3. Aimants  1. magnetique  **Installation** 2. Par ruban adhésif  3. [clip](https://pl.pons.com/tłumaczenie/niemiecki-polski/Befestigungsclip) d’installation  **Voltage [V]** 12/24 (5 sur commande)  **Intensité du courant [A]** 1250 /m ±10% sur 12V  **Puissance de sortie [W]** 15 /m ±10% sur 12V  **Couleur de temperature [K]** 3000, 4000, 5000, 6500, 7000, 10.000   **Angle de faisceau** 120° | |
| SKL PLUS SP. Z O.O.  ul. Błażeja 70D / 61-608 Poznań, Poland  VAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391  [**export@crystal-panel.com**](mailto:export@crystal-panel.com%20) **/ mobile: +48 61 824 27 81 /** [**www.crystal-panel.com**](http://www.crystal-panel.com/) | |