|  |  |
| --- | --- |
| CARTE DE PRODUIT**L’eclairage magnetique de tablette CPSlim10** | C:\Users\Marta\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\CP_logo_CP_sygnet_nazwa_pion.jpg |
| CPSlim10-zgaszona  |
| **Longueur maximale [mm]** 2100 mm**Couleur** Gris anodisé1. Embout Alec orfice pour cable**Accessories** 2. Embout Sans orifice3. Aimants1. magnetique**Installation** 2. Par ruban adhésif 3. [clip](https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Befestigungsclip) d’installation**Voltage [V]** 12/24 (5 sur commande)**Intensité du courant [A]** 1250 /m ±10% sur 12V**Puissance de sortie [W]** 15 /m ±10% sur 12V**Couleur de temperature [K]** 3000, 4000, 5000, 6500, 7000, 10.000 **Angle de faisceau** 120°  |
| SKL PLUS SP. Z O.O.ul. Błażeja 70D / 61-608 Poznań, PolandVAT No. / NIP: PL9721195168 / REGON: 301067675 / KRS: 0000334391**export@crystal-panel.com** **/ mobile: +48 61 824 27 81 /** [**www.crystal-panel.com**](http://www.crystal-panel.com/) |